|  |  |
| --- | --- |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №:** | **ЛЮК-ЛАЗ С БАЙОНЕТНЫМ ЗАТВОРОМ** |
| **Дата:** |
| Заказчик: |  |
| Генпроектировщик: |  |
| Объект: |  |
| Завод-изготовитель: | ООО «Нефтегазовая промышленная арматура» |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс: |  |
| E-Mail: |  |
| Согласовано: |  |

**Люк-лаз выполнить согласно требований ТУ 3683-002-86534248-2009 с учетом требований настоящего опросного листа. Производитель: ООО «НГПА».**

| **Наименование параметра** | **Обозначе-ние****(единицы измерения)** | **Значение параметра** |
| --- | --- | --- |
| Количество, необходимое на объект | шт. |  |
| **Расчетные условия** | Номинальный диаметр трубопровода DN | мм |  |
| Рабочее давление | МПа |  |
| Испытательное давление | МПа |  |
| Коэффициент условий работы трубопровода (m)  | - |  |
| Температура окружающей среды* максимальная
* минимальная
 | °С |  |
| Температура транспортируемой среды* максимальная
* минимальная
 | °С |  |
| Исполнение по сейсмостойкость (по шкале MSK-64)  | - | Несейсмо-стойкое «С0»(до 6 баллов включительно) | Сейсмостойкое «С» (до 9 баллов включительно) |
| **Рабочая среда** | Агрегатное состояние | - | Газ □ Жидкость □ Другое (указать) □ |
| Состав | % от объема | Метан СН4 (С1)Этан С2Н5 (С2)Пропан С3Н8 (С3)И-Бутан (iC4)Н-Бутан (nC4)И-Пентан (iC5)Н-Пентан (nC5)Азот (N2) |  |
| Агрессивные составляющие:  | % от объема, не более | Углекислый газ  |  |
| Метанол |  |
| Сероводород  |  |
| Содержание механических примесей | мг/м3 |  |
| Размер отдельных частиц | мкм |  |
| **Размеры и****исполнение** | Наружный диаметр примыкающего трубопровода | мм |  |
| Толщина стенки примыкающего трубопровода | мм |  |
| Материал примыкающего трубопровода / класс прочности | - |  |
| Номинальный диаметр затвора | мм |  |
| Расположение затвора (ответвления тройника) относительно потока среды | - | Правое □ Левое □ |
| Исполнение затвора по расположению шарнира (поворотного узла) крышки | - | Правое □ Левое □(крышка (крышкаотводится отводитсявправо) влево) |
| Тип тройника | - | штампосварной |
| Тип затвора |  | Байонетный, тип 2 (для применения в составе люк-лазов для трубопроводов, тупиковых участков трубопроводов и коллекторов) ТУ 3683-001-86534248-09; |
| Наличие защитной решетки | - | Да □ Нет □ |
| Наличие устройства гашения пульсаций | - | Да □ Нет □ |
| Периодичность открытия/закрытия затвора | Циклов в год |  |
| Покрытие наружных поверхностей | - | Транспортировочная грунтовка (в один слой) □ Иное (указать): |
| **Требования безопас-ности и надежности** | Тип затвора: Быстродействующий байонетный, тип 2 (для применения в составе люк-лазов для трубопроводов, тупиковых участков трубопроводов и коллекторов) по ТУ 3683-001-86534248-09, имеющий блокировку, автоматически препятствующую открытию затвора под давлением более 0,2 МПа.Требования к безопасности затвора:1) Для исключения открытия крышки затвора при избыточном внутреннем давлении должно быть обеспечено наличие трехступенчатого блокировочного устройства, сообщающие внутреннюю полость затвора с атмосферой. 2) В конструкции устройства предусмотреть блокиратор для фиксации рукоятки сбросного крана при избыточном давлении выше 0,2 МПа. Под действием избыточного давления шток блокиратора должен фиксировать рукоятку крана и препятствовать открытию. 3) Рукоятка крана должна обеспечить блокировку поворота крышки при наличии давления. При сбросе давления шток, под действием усилия пружины, должен выходить из отверстия рукоятки крана и позволять произвести открытие сбросного крана.Эксплуатационные характеристики затвора по ТУ 3683-001-86534248-09: 1. Время открывания (закрывания) не более 5 мин;

2) Конструкция затвора должна обеспечивать возможность регулировки зазора между корпусом и уплотнительной поверхностью крышки с целью обеспечения возможности дополнительного поджатия уплотнения затвора пир эксплуатации в случае негерметичности.3) Уплотнительная поверхность крышки должна иметь коррозионностойкое покрытие, наплавку или выполняться из коррозионно-стойкого материала;4) Управление должно осуществляться вручную, применение гидроцилиндров не допускается;5) Затвор должен быть оснащен фиксатором крышки в открытом положении для исключения возможности случайного закрытия;6) Поворотный узел крышки должен быть выполнен на подшипниках качения на шарнире и крышке, работоспособность подшипниковых узлов должна подтверждаться расчетом и статическим испытанием с дополнительным усилием не менее 0,25 от массы крышки;7) Для повышения прочностных характеристик рычаг затвора, соединяющий шарнир и крышку, должен быть выполнен в виде неразъемной конструкции;8) Уплотнительные и привалочные поверхности затвора должны быть защищены от попадания пыли и атмосферных осадков и других загрязнений защитным кожухом, интегрированным в крышку затвора. |
| **Дополнительные требования:** |